様式９　その１

鉄筋コンクリート工事施工結果報告（延べ面積が５００ｍ２以下の建築物）

|  |
| --- |
| 鉄筋継手の試験検査結果（検査ロットごと）報告 |
| ロットＮＯ. | 鉄筋継手部位 | 使用鉄筋の種別 | 破断位置（本数を記入） | 降伏点（Ｎ／ｍｍ２） | 検査ロットの合否 |
| 継手の試験・検査方法 | 合否（本数を記入） | 引張強さ（Ｎ／ｍｍ２） |
| １ | ２ | ３ | ４ | ５ |
| 　 | 杭・耐圧盤・地中梁　　階柱・　　階梁 | SＤ　　　Ｄ　　　　引張・非破壊 | 母（　　　)継（　　　)合（　　　)否（　　　) | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 合・否 |
| 　 | 杭・耐圧盤・地中梁　　階柱・　　階梁 | SＤ　　　Ｄ　　　　引張・非破壊 | 母（　　　)継（　　　)合（　　　)否（　　　) | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 合・否 |
| 　 | 杭・耐圧盤・地中梁　　階柱・　　階梁 | SＤ　　　Ｄ　　　　引張・非破壊 | 母（　　　)継（　　　)合（　　　)否（　　　) | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 合・否 |
| 　 | 杭・耐圧盤・地中梁　　階柱・　　階梁 | SＤ　　　Ｄ　　　　引張・非破壊 | 母（　　　)継（　　　)合（　　　)否（　　　) | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 合・否 |
| 　 | 杭・耐圧盤・地中梁　　階柱・　　階梁 | SＤ　　　Ｄ　　　　引張・非破壊 | 母（　　　)継（　　　)合（　　　)否（　　　) | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 合・否 |
| 　 | 杭・耐圧盤・地中梁　　階柱・　　階梁 | SＤ　　　Ｄ　　　　引張・非破壊 | 母（　　　)継（　　　)合（　　　)否（　　　) | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 合・否 |
| 　　　　　　鉄筋継手施工業者 | 　 |
| 　　　　　　鉄筋継手試験・検査機関名　注１ | 　 |
| 　 |
| コンクリートの試験検査結果（検査ロットごと)報告　注２ |
| ロットNO. | 打設箇所 | 打設年月日 | コンクリートの種類 | 塩化物量（ｋｇ／ｍ３） | スランプ（ｃｍ） | コンクリート温度（℃） | 設計基準強度（Ｎ/㎜２） | 判定基準強度（Ｎ/㎜２） | 合否 |
| 打込容積（ｍ２） | 天候 | 気温 | セメントの種類 | 測定器 | 空気量（％) | 供試体の養生方法 | 品質基準強度 | 材齢（日) | 圧縮強度②（Ｎ/㎜２） |
| 呼び強度（調合管理強度) |
| 　 | 杭・耐圧盤・地中梁　階立上り～　　階床 |  | 普・軽１・軽２ |  |  |  | 　 | 　 | 合否 |
|
| 　 |
| 　 |  |  | Ｎ・Ｈ・（　） |  |  |  | 　 | 　 |
| 　 |
|
| 　 | 杭・耐圧盤・地中梁　階立上り～　　階床 |  | 普・軽１・軽２ |  |  |  | 　 | 　 | 合否 |
|
| 　 |
| 　 |  |  | Ｎ・Ｈ・（　） |  |  |  | 　 | 　 |
| 　 |
|
| 　 | 杭・耐圧盤・地中梁　階立上り～　　階床 |  | 普・軽１・軽２ |  |  |  | 　 | 　 | 合否 |
|
| 　 |
| 　 |  |  | Ｎ・Ｈ・（　） |  |  |  | 　 | 　 |
| 　 |
|
| 　 | 杭・耐圧盤・地中梁　階立上り～　　階床 |  | 普・軽１・軽２ |  |  |  | 　 | 　 | 合否 |
|
| 　 |
| 　 |  |  | Ｎ・Ｈ・（　） |  |  |  | 　 | 　 |
| 　 |
|
| 　 | 杭・耐圧盤・地中梁　階立上り～　　階床 |  | 普・軽１・軽２ |  |  |  | 　 | 　 | 合否 |
|
| 　 |
| 　 |  |  | Ｎ・Ｈ・（　） |  |  |  | 　 | 　 |
| 　 |
|
| 　 | 杭・耐圧盤・地中梁　階立上り～　　階床 |  | 普・軽１・軽２ |  |  |  | 　 | 　 | 合否 |
|
| 　 |
| 　 |  |  | Ｎ・Ｈ・（　） |  |  |  | 　 | 　 |
| 　 |
|
| 　　　コンクリート試験機関名　注１ | 　 |
| 　　　生コン工場名 | 　 |
| 試験・検査に伴う業務を行った者（建築物の工事における試験及び検査に関する東京都取扱要綱第２条２項） | 構造体コンクリート（工事施工者以外の場合は業者名を記入） | 鉄筋の継手（同左） |
| コンクリートの採取 | エア・スランプ試験供試体製作 | 試験機関への運搬 | 供試体の採取 | 試験機関への運搬 |
| 工事施工者 | 工事施工者 | 工事施工者 | 工事施工者 | 工事施工者 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

注

　１　建築物の工事における試験及び検査に関する東京都取扱要綱第４条による試験機関及び第８条による検査機関をいう。

　２　令７４条に基づく構造体コンクリートの検査

その２

|  |
| --- |
| 鉄筋コンクリート造確認項目報告 |
| 確認項目 | 確認内容 | 工事施工者 | 工事監理者 | 確認項目 | 確認内容 | 工事施工者 | 工事監理者 |
| 注確認方法 | 注確認方法 | 注確認方法 | 注確認方法 |
| １　全体　　　　　令３章８節・法３７・令７９ | ６　スラブ　　　　　令３章８節・令７３・令７７の２ |
| 共通 | a)　鉄筋の乱れ、踏み荒らし、波打ち、たるみの無の確認 | 　 | 　 | スラブ筋 | a)　スラブ厚の寸法、鉄筋のピッチと径の確認 | 　 | 　 |
| b)　柱、梁、壁、スラブの位置の確認 | 　 | 　 | b)　主筋方向（短辺・長辺とベント配筋）と支持条件の確認 | 　 | 　 |
| c)　かぶり厚さの確認 | 　 |  | 定着・重ね継手 | a)　定着の長さと方法（梁定着、隣接スラブ、段差スラブの定着）の確認 | 　 | 　 |
| d)　ＰＣ部材、ＰＣａ部材及び３７条大臣認定を取得している部材及び工法の使用方法及び施工方法を確認 | 　 | 　 | b)　片持スラブの定着と上端筋位置の確保（先端壁有・無） | 　 | 　 |
| e)　鉄筋の材料、種類、品質、形状及び寸法（共通）の確認 | 　 | 　 | c)　継手位置と長さの確認 | 　 | 　 |
| ２　地盤　　　　　令３８・令９３ | 補強筋等 | a)　床スラブの出入隅部の補強の確認 | 　 | 　 |
| 支持地盤（くいは試験ぐいと本ぐいそれぞれについて、記載する。） | a)　支持地盤の位置（GL-　　　　　ｍ）、種類（　　　　　　　　　　　　）、地耐力（　　　　　ｋＮ／ｍ２）等の確認 | 　 | 　 | b)　開口部補強配筋の確認 | 　 | 　 |
| ３　基礎　　　　　令３８・令７３・令７７の２・令７８ | c)　階段部配筋と補強筋の確認 | 　 | 　 |
| 種類（くいは試験ぐいと本ぐいそれぞれについて、記載する。）　 | a)　基礎の種類（　　　　　　）、くい工法（　　　　　　）、長さ、径、位置、くい頭の余盛り（ＰＨＣくい等のくい頭補強）、偏心による補強等の確認 | 　 | 　 | d)　スラブの受け筋の設置状況の確認 | 　 | 　 |
| ベース | a)　寸法、主筋の径・本数・位置の確認 | 　 | 　 | ７　　壁　　　　　　令３章８節・令７３・令７８の２ |
| 地中ばり | a)　断面寸法、主筋の径・本数・位置・定着方法・継手の位置と長さ、あばら筋の位置・径・間隔・形状、開口位置・補強方法（評定品の仕様の確認）の確認 | 　 | 　 | 壁筋 | a)　壁厚寸法、鉄筋の間隔・径・位置（土圧壁主筋・階段受け筋）の確認 | 　 | 　 |
| ４　　柱　　　　　　令７３・令７７ | 定着・重ね継手 | a)　定着（梁、柱、スラブ、壁の定着）、長さ、方法の確認 | 　 | 　 |
| 一般階主筋 | a)　寸法、主筋の径・本数・配置方向を確認 | 　 | 　 | b)　重ね継手の位置と長さの確認 | 　 | 　 |
| b)　２段筋の位置（間隔）の確認 | 　 | 　 | 補強筋等 | a)　開口補強の配筋の確認 | 　 | 　 |
| 最下階主筋 | a)　余長の長さと向きの確認 | 　 | 　 | b)　スリットの位置・形状及び配筋の確認 | 　 | 　 |
| 定着・継手 | a)　各階止まり主筋の定着の確認 | 　 | 　 | ８　その他　　　　　令３章８節・令３７・令７２・令７４～７６・令７９ |
| b)　主筋の継手位置の確認 | 　 | 　 | 設備配管等 | a)　設備配管（ＣＤ管等）の配管の確認 | 　 | 　 |
| 打増し・絞り | a)　打増し部の補強方法の確認 | 　 | 　 | ガス圧接継手 | a)　圧接技量資格者の確認 | 　 | 　 |
| b)　絞りの位置及び補強の確認 | 　 | 　 | b)　継手位置のずらしの確認 | 　 | 　 |
| 帯筋 | a)　径、間隔、本数（中子筋共）及び形状を確認（仕口部を含む。） | 　 | 　 | c)　形状の確認 | 　 | 　 |
| b)　主筋絞り部、折曲げ部の帯筋補強の確認 | 　 | 　 | d)　強度確認等の確認 | 　 | 　 |
| c)　第１帯筋と柱頭拘束帯筋の位置の確認 | 　 | 　 | e)　引張り試験体の抜取り数と位置の確認 | 　 | 　 |
| d)　帯筋のフック形状、主筋との緊結の確認 | 　 | 　 | 特殊鉄筋継手 | a)　認定、評定工法の確認 | 　 | 　 |
| ５　はり　　　　　令３章８節・令７３・令７８ | b)　継手位置の確認 | 　 | 　 |
| はり主筋 | a)　寸法、径、本数及び位置の確認 | 　 | 　 | 型枠及び既存打設部分状況の確認 | a)　型枠及び支柱の締付け、清掃状況の確認 | 　 | 　 |
| b)　中吊り筋の間隔の確保、長さの確認 | 　 | 　 | b)　打込み欠陥部の有無及び補強の確認 | 　 | 　 |
| 定着・継手 | a)　主筋の定着位置、長さ及びカットオフの位置・長さの確認 | 　 | 　 | c)　基礎、柱、梁、床板、壁の体寸法の確認 | 　 | 　 |
| b)　重ね継手の位置と長さの確認 | 　 | 　 | d)　型枠支柱存置期間の確認 | 　 | 　 |
| c)　梁筋出隅部の末端フックの確認 | 　 | 　 | e)　コンクリート打設後の養生の確認 | 　 | 　 |
| 打増し・開口補強 | a)　打増しの補強方法の確認 | 　 | 　 | f)　コンクリートの調合及び圧縮強度の確認 | 　 | 　 |
| b)　開口位置、補強方法（評定品の仕様の確認）の確認 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| あばら筋 | a)　本数（中子筋共）と間隔の確認 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| b)　第１あばら筋の位置、小梁交差部のあばら筋を確認 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| c)　あばら筋のフック、主筋との緊結を確認 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 補強筋 | a)　ハンチ付き梁の吊り上筋部分のあばら筋補強の確認 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| b)　腹筋（ねじれ補強）の径、本数及び幅止めの間隔を確認 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 片持梁 | a)　主筋の定着、あばら筋の位置、上端筋の納まりの確認 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| ［提出書類］・特殊工法施工報告書 | ［提示書類］（後日、返却します。）・くいの施工結果報告書・コンクリート調合報告書・鋼材ミルシート等・各種試験結果報告書・写真（配筋施工状況、各試験体採取時、構造スリット施工状況） |

注

確認方法については、工事監理者及び工事施工者が以下に掲げるＡからＦまでの確認方法を参考に記入する。また、配筋工事等の重要項目については、工事監理組織図に記載されている構造担当者が直接確認したものは、「＋Ｆ」（記入例　Ａ＋Ｆ、Ｂ＋Ｆ、Ｃ＋Ｆ）と記入する。

　　　　　Ａ：工事現場で目視確認したもの

　　　　　Ｂ：工事現場で検査機器を用いて計測検査したもの

　　　　　Ｃ：報告書により確認したもの

　　　　　Ｄ：工場等で検査機器を用いて計測試験し、その結果を工事監理者又は工事施工者が確認したもの

　　　　　Ｅ：第三者機関等が検査機器を用いて計測試験し、その結果を工事監理者又は工事施工者が確認したもの

　　　　　Ｆ：工事監理者（構造担当：会社名　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　）が直接確認したもの