第50号様式(第25条関係)

備考
　1　車両番号は、図示の例により、上段に市名を下段に原則としてひらがな文字(お・し・へ・ゐ・ゑ・んを除く。)及び4ケタ又は3ケタの数字をもつて表示する。ただし、上位のケタの数字が有効数字でない場合は、直径10ミリメートルの点で表示する。
　2　この図の中のひらがな文字及び数字は、参考のために示す。
　3　番号票は、金属製のもの又は金属及び透明材料を用いたものとし、車両番号は、浮出しとする。この場合において、金属及び透明材料を用いたものにあつては、金属製のものと同程度に堅牢で使用に十分耐えるものとする。
　4　標識の地の塗色は、次による。
　　(1)　条例第60条第1号アの原動機付自転車にあつては、白色
　　(2)　条例第60条第1号イの原動機付自転車にあつては、薄黄色
　　(3)　条例第60条第1号ウの原動機付自転車にあつては、薄桃色
　　(4)　条例第60条第1号エの原動機付自転車にあつては、薄青色
　　(5)　条例第60条第2号イの小型特殊自動車にあつては、薄緑色
　5　標識の文字の塗色は、濃紺色とする。